

**Памятка при установке подъемников FENIX.**

**Заказчик самостоятельно проводит подготовительные работы:**

*1*. ***Бетонирование приямков*** *800\*800\*800мм (глубина, ширина, высота) не армируя верхний слой высотой 200 мм в местах установки стоек (чертеж прилагается). Заливка пола производится по уровню. Отклонение от уровня горизонта не должно превышать 5 мм на длине 3000мм. Рабочая зона подъемника должна располагаться не ближе 500 мм от стен, проходов, ворот и другого оборудования. Если в помещении цельно литой пол, то толщина бетона марки М 350 допускается 300мм.*

*2.* ***Подвод медного 4-х жильного кабеля*** *питания сечением 2,5мм 220/380V сверху справа по ходу заезда автомобиля с установкой отдельного автомата 16 А в щитке на каждый подъемник;*

*3.* ***Обеспечивает людей для выгрузки*** *подъемников и транспортировки их в места установки;*

**После заливки бетонная стяжка пола приобретает расчетную прочность достаточную для установки и начала эксплуатации подъемника через 28 дней. Установка подъемника ранее указанного срока ЗАПРЕЩЕНА.**

**Сервисные специалисты фирмы осуществляют:**

1. Р*азметку мест установки анкеров по уровню(по горизонтали);*

*2. Бурение и установку анкеров d 160мм и длиной 200мм;*

*3. Установку стоек подъемника на* на химический анкер PROFIX *с затяжкой 150 Н/м по уровню(по вертикали);*

*4.Сборку подъемника (тросы, гидравлические шланги, переезд, маслостанция и т.д);*

*5. Подключение подъемника к сети;*

*5. Регулировки, затяжки, заливку масла, прокачку гидравлики;*

*6. Демонстрацию работоспособности и сдача заказчику.*

*\*При стандартной установке подъемника с нижней синхронизацией - стоимость 2400 грн+ 1550 химические анкера*

*\* При стандартной установке подъемника с верхней синхронизацией - стоимость 2700 грн+ 1550 химические анкера*

*\*При установке двух подъемников и более- скидка на работы 10%*

***За дополнительную плату может выполняться:***

*- электрическая разводка в помещении;*

*- установка подъемников в нестандартных условиях (на плитах перекрытия, на армированный пол и т.д)*

***Внимание:***

*\* через 50 часов работы произвести проверку натяжения и синхронизации тросов.*

*\* замена масла производится 1 раз в год.*

*За дополнительную плату может выполняться:*

*- электрическая разводка в помещении;*

*- установка подъемников в нестандартных условиях (на плитах перекрытия, на армированный пол и т.д)*

*\*При стандартной установке подъемника с нижней синхронизацией - стоимость 2400 грн+ 1550 химические анкера*

*\* При стандартной установке подъемника с верхней синхронизацией - стоимость 2700 грн+ 1550 химические анкера*

*\*При установке двух подъемников и более- скидка на работы 10%*

**Мы осуществляем ТО подъемников и другого оборудования на постоянной основе за приемлимую плату.**

Сервисная служба: 380-68-608-47-00- Геннадий, Офис: 0800-6000-95 - безплатно с телефонов любого оператора.

**Схема фундамента для установки подъемников FENIX: PL- 4.0-2B, PL-4.0-2A, PL- 4.0-2CS, PL- 4.0-2CBS, PL- 4.0-2CBS TOP.**







